**آرم شرکت**

|  |
| --- |
| **عنوان مستند:**  **دستور العمل رعایت ایمنی هنگام كار با لیفتراک** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **كد مستند : S**W**- 4404** | **شماره بازنگري : 0** | **تعداد صفحات : 2** |

|  |  |
| --- | --- |
| **همكار گرامي :**  **اين مستند كه در اختيار شماست تحت كنترل سیستم مدیریت یکپارچه شركت مي باشد. خواهشمند است ضمن نگهداري و استفاده مناسب از اين مستند، از تهيه و توزيع هرگونه كپي آن خود داري فرماييد. لطفاً در صورت نياز به هرگونه كپي يا تغيير در محتواي اين مستند، با نماينده مديريت هماهنگي فرماييد.** | **محل مهر اعتبار** |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **شرح** | **تأييد كننده** | **تصويب كننده** |
| **سمت تاريخ و امضاء** |  |  |

**1- هدف**

هدف از تهيه اين دستورالعمل تشريح رعايت نکات ايمني هنگام حمل بار توسط ليفتراک مي باشد.

**2- دامنه کاربرد**

محتواي اين دستورالعمل براي کار با دستگاه ليفتراک کاربرد دارد.

**3- مسئوليت**

مسئوليت اجراي مفاد اين دستورالعمل با رانندگان ليفتراک مي باشد.

مسئولیت حسن اجرای مفاد این دستورالعمل با مدیریت HSE شرکت است.

**4- ایمنی هنگام کار با لیفتراک**

* راننده ليفتراک بايد گواهينامه مخصوص رانندگي با ليفتراک را داشته باشد.
* راننده ليفتراک بايد آموزشهاي لازم را در مورد چگونگي حمل بار به طريق ايمن ديده باشد.
* از حرکت سريع و دور زدن و توقف ناگهاني اجتناب شود.
* در مکانهاي سرا شيبي دنده عقب حرکت کنيد و در مکانهاي سربالايي قسمت بار اول بايد عبور کند.
* ليفتراک را در محلي که احتمال مزاحمت دارد متوقف يا پارک نکنيد.
* در سراشيبي ها نبايستي ليفتراک را خاموش نمود و در موارد اضطراري با رعايت کامل اصول ايمني کار صورت گيرد. (قراردادن موانعي در جلو يا عقب چرخها)
* ليفتراک را بصورت روشن رها نکنيد و در موقع پارک و ترک آن سوئيچ را برداريد.
* حمل افراد بوسيله ليفتراک ممنوع است.
* ازکنترل معکوس (دنده عقب ) ليفتراک برقي به عنوان ترمز استفاده نشود.
* وسيله نقليه را آنقدر بارگيري نکنيد که مانع ديد شود.
* حداکثر ظرفيت بارگيري و حمل بار خود را بدانيد و هميشه در همين محدوده و به اندازه ظرفيت بار حمل کنيد.
* هنگام حرکت با ليفتراک ، چنگال يا پالت بايستي حداقل cm 15 از سطح زمين فاصله داشته باشد.
* در صورت وجود بارهاي لنگردار بار را ثابت نمائيد.
* استفاده از دو ليفتراک براي بارهاي سنگين ممنوع است مگر با نظارت مسئول مربوطه.
* در هنگام کار با ليفتراک موارد ذيل را مي بايست بطور مرتب کنترل نمائيد.
* ترمزها
* فرمان
* زنجير
* سيستم هيدروليکي
* وضعيت چنگالها و ساير متعلقات
* بوق
* مهره چرخها
* لاستيکها
* عايق بندي کابلها
* تميزي موتور از گرد وغبار و روغن و غيره
* در هنگام شارژ ليفتراکهاي برقي در هنگام سوختگيري ليفتراکهاي موتوري، از کشيدن سيگار خودداري نمائيد.
* از گذاردن ابزار و قطعات فلزي بر روي باتريها يا در مجاورت ليفتراکهاي برقي بايستي خودداري کرد چون با اين عمل احتمال اتصالي و خطر آتش سوزي و انفجار وجود دارد.
* عرض ليفتراک با در نظر گرفتن بار نبايستي از 5/2 متر بيشتر شود.
* حداکثر شيبي که در مسير حرکت ليفتراک وجود دارد بايستي از يک به 10 تجاوز نکند ( شيب 10% )
* حتي الامکان حرکت ليفتراک از مسير هاي تعيين شده و با حفظ سرعت مطمئن (بخصوص در تقاطع) باشد.